颐和园非政府采购意向公示

为便于供应商及时了解采购信息，根据《颐和园非政府采购管理办法（试行）》等有关规定，现将非政府采购事项公示如下：
采购项目名称：颐和园传统宫灯设计制作及区域布设项目-传统宫灯制作
采购需求概况：颐和园传统宫灯设计制作及区域布设项目-传统宫灯制作。详见采购公告及采购文件（详见附件）。
（包括技术标准、评分标准、资质标准等）
预算金额：77.7万元
预计采购时间：2026年10月
投标报名时间及采购文件发售时间：2026年09月28日至2026年09月30日17时00分止（北京时间，节假日除外）。
提交响应文件时限：2026年10月09日上午10:00。
采购联系人：王老师
联系方式：（010）62881144—6228
招标代理机构联系人：吕骉
联系方式：13520992624
北京市颐和园管理处     
     2026年09月24日      
采购公告
各潜在供应商：
[bookmark: _GoBack]现北京市颐和园管理处对颐和园传统宫灯设计制作及区域布设项目-传统宫灯制作进行采购，现邀请合格的供应商前来报名参与投标。
1、项目名称：颐和园传统宫灯设计制作及区域布设项目-传统宫灯制作；
2、施工范围：（详见采购需求及采购文件）。
3、采购数量：72盏；
4、预算金额：77.7万元；
5、计划服务周期：2026年10月16日至2026年11月30日（质保期24个月）；
6、供应商资格要求：
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件；
(7)本项目不接受联合体投标；
申请人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
8、投标报名时间及采购文件领取时间：2026年09月28日至2026年09月30日17时00分止（北京时间，节假日除外）。
9、领取采购文件地点：以上资料需进行扫描发送到550172512@qq.com邮箱内，由采购代理机构进行审核资料，资料齐全发送采购文件到供应商邮箱内。
10、采购文件售价：0元/本。
领取采购文件所需资料（盖章扫描后上传邮箱，纸质资料最后一起递交到递交地址）：企业营业执照副本复印件，拟派授权委托人携带授权委托书（如企业法人进行购买文件请携带法人证明书）、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件全部资料加盖公章。若在领取采购文件时未能提供上述有效证件，代理机构有权拒绝向其领取采购文件。
11、公告期限：3个工作日。
12、响应文件递交截止时间：2026年10月09日10时00分（北京时间）。
13、响应文件递交地点：北京市昌平区永安公园路体育活动中心院内（南门进院直行200米华诚永信二层）。
14、评标方法：综合评分法。
15、本项目采购公告在北京市颐和园管理处官方网站公布。
[bookmark: _Hlk44503369]16、凡对本次采购提出询问及质疑，请与北京华诚永信工程管理有限公司联系（询问及质疑的询问请以信函的形式）。
采 购 人：北京市颐和园管理处
地  址：北京市海淀区宫门前街甲23号南门
联 系 人：王老师
联系方式：（010）62881144—6228
采购代理机构信息
名    称：北京华诚永信工程管理有限公司
地    址：北京市昌平区体育活动中心院内
联 系 人：吕骉
联系方式：13520992624










采购需求
项目名称：颐和园传统宫灯设计制作及区域布设项目-传统宫灯制作；
项目预算金额：77.7万元；
最高投标限价：77.7万元；
一、项目概况
采购内容：拟采购宫灯共【72】盏，包含以下四种类型：
	序号
	灯型
	灯具名称
	主要技术参数
	暂估数量

	1
	挂灯
	四方葫芦挂灯
	LED,36W,DC24V
	2盏

	2
	挂灯
	四方挂灯
	LED,18W,DC24V
	22盏

	3
	挂灯
	枣形挂灯
	LED,24W,DC24V
	28盏

	4
	戳灯
	木座戳灯
	LED,36W,220V
	20盏



供货及安装地点：北京市颐和园内；
计划服务周期：2026年10月16日-2026年11月30日。
最高限价：人民币【77.7】万元（含灯具制作、运输、安装、调试、税费及质保期内全部费用）。
注意：三款挂灯在结构承重、悬挂高度及安装工艺上均有差异，报价须分别列项。

二、设计要求
2.1 总体原则
[bookmark: OLE_LINK1]本项目宫灯设计须符合颐和园清代皇家园林建筑风貌，以新技术、新工艺体现传统宫廷宫灯的工艺特征。宫灯风格须与颐和园现有古建环境协调统一。
2.2 造型样式
（1）对清代皇家宫廷灯具进行历史研究，作为重要的设计依据；
（2）在研究成果的基础上，参考历史灯具实物遗存，确定灯具造型样式；
（3）灯具设计具有颐和园特色，符合历史灯具特征，与建筑环境协调统一。
2.3 结构工艺
（1）灯具结构科学合理，尽量采用新技术、新材料；
（2）结构稳固耐久，能满足按活动布置拆装的需求；
（3）材料工艺选择，不仅要确保灯具外观效果，还要控制灯具自身重量，确保悬挂的安全性，避免对古建结构造成损伤。
2.4 光源效果
（1）光源选型要符合各级设计规范；
（2）光源亮度满足使用需求，符合环境气氛营造意象；
（3）光源选型要选用新技术，效果优良，使用耐久。
2.5 电气图纸
（1）电气图纸绘制前要进行现场勘察，确定电箱位置、走线方式；
（2）电气图纸绘制要符合各级设计规范，符合古建消防要求；
（3）能指导电气改造单位施工，满足灯具安挂需求。
三、制作工艺要求
3.1 总体原则
本项目宫灯设计须严格以甲方提供的宫灯外形设计图样为唯一依据，供应商不得擅自变更设计方案，要与设计单位紧密配合，按设计要求打样、修改，成品符合设计效果及甲方验收标准。要严格按照甲方要求的工期交付成品。
3.2 材质工艺
（1）选用优质、全新材料进行灯具制作，确保材料不存在瑕疵；
（2）不同材料选用相应工艺进行加工处理，确保工艺精度、产品质量；
（3）各部分组装需严丝合缝，稳固安全，成品符合设计效果；
（4）接受设计监督检查，按设计提出的意见修改。
3.3 电气配件
（1）严格按照设计要求配置光源、电源线及接头；
（2）电气配件符合各级标准。
3.4 运输安装 
（1）运输需做好成品保护，确保准时、安全送达；
（2）按甲方要求的时间现场安挂灯具。
3.5 质量保证
（1）交付的成品需无瑕疵，结构稳固、安全，能够正常使用；
（2）所有产品在质保期内出现非人为损坏、质量问题，由供应商负责维修更换。
四、安装要求
4.1 安装条件确认
（1）安装前，供应商须派专业人员赴颐和园现场踏勘，确认殿宇/廊道顶棚承重结构、电源接入点及悬挂高度。
（2）灯具重量与固定方式须匹配，须满足古建承重能力。
4.2 安装工艺
（1）悬挂式灯具须采用吊挂件安装，并根据灯具质量设计吊件样式，确保满足载荷要求。
（2）安装完成后须进行通电测试，灯具须正常点亮，无频闪、无异常发热。
（3）悬挂垂直度偏差≤2°。
4.3 文物保护要求
（1）安装施工过程中不得破坏颐和园古建筑原有结构，不得擅自在古建梁柱上钻孔、打钉。
（2）施工前须制定专项安装方案报甲方审核，施工期间须做好古建成品保护。
（3）施工产生的废弃物须及时清运，做到工完场清。
五、质量标准与验收
5.1 执行标准
宫灯制作及安装须符合以下标准（包括但不限于）：
- GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》
- GB/T 24909-2010《装饰照明用LED灯》
- GB 50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》
- 《中华人民共和国文物保护法》及颐和园相关管理规范
5.2 验收标准
（1）外观验收：宫灯造型、尺寸、色彩、纹饰须与设计图样一致，表面无破损、变形、色差，木质框架无裂纹。
（2）通电验收：所有灯具须逐盏通电测试，光源亮度、色温须符合要求，LED灯具须提供3C强制认证证书复印件。
（3）结构验收：灯架结构连接须牢固，悬挂件须经载荷测试合格。
（4）安装验收：安装位置须符合甲方要求，电气线路连接须规范、安全。
5.3 质保要求
（1）质保期不少于【24】个月，自验收合格之日起计算。
（2）质保期内出现非人为因素导致的灯具损坏、光源故障等问题，供应商须在接到通知后【24】小时内响应，按问题性质及类型5-30个工作日内完成维修或更换。

