颐和园非政府采购意向公示
 
为便于供应商及时了解采购信息，根据《颐和园非政府采购管理办法（试行）》等有关规定，现将非政府采购事项公示如下：
采购项目名称：排云殿清华轩院内水池清淤
采购需求概况：排云殿清华轩院内水池清淤，详见采购公告及采购文件（详见附件）。
（包括技术标准、评分标准、资质标准等）
预算金额：76.306030万元
预计采购时间：2026年10月
投标报名时间及采购文件发售时间：2026年10月10日至2026年10月13日17时00分止（北京时间，节假日除外）。
提交响应文件截止时限：2026年10月15日上午10:00。
采购联系人：吴老师
联系方式：010-62881144-6890
招标代理机构联系人：吕骉
联系方式：13520992624

北京市颐和园管理处     
     2026年10月09日      

采购公告
各潜在供应商：
现北京市颐和园管理处对排云殿清华轩院内水池清淤进行采购，现邀请合格的供应商前来报名参与投标。
1、项目名称：排云殿清华轩院内水池清淤；
2、服务范围：（详见采购需求）。
3、采购数量：1项；
4、预算金额：76.306030万元
5、最高投标限价：76.306030万元；
6、服务周期：在2026年11月30日前完成水池清淤；
7、供应商资格要求：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件；
(7)本项目不接受联合体投标；
8、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
8、投标报名时间及采购文件领取时间：2026年10月10日至2026年10月13日17时00分止（北京时间，节假日除外）。
9、领取采购文件地点：以上资料需进行扫描发送到550172512@qq.com邮箱内，由采购代理机构进行审核资料，资料齐全发送采购文件到供应商邮箱内。
10、采购文件售价：0元/本。
领取采购文件所需资料（盖章扫描后上传邮箱，纸质资料最后一起递交到递交地址）：
企业营业执照副本复印件，拟派授权委托人携带授权委托书（如企业法人进行购买文件请携带法人证明书）、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件全部资料加盖公章。若在领取采购文件时未能提供上述有效证件，代理机构有权拒绝向其领取采购文件。
11、公告期限：3个工作日。
[bookmark: _GoBack]12、响应文件递交截止时间：2026年10月15日10:00（北京时间）。
13、响应文件递交地点：北京市昌平区永安公园路体育活动中心院内（南门进院直行200米华诚永信二层）。
14、评标方法：综合评分法。
15、本项目采购公告在北京市颐和园管理处官方网站公布。
[bookmark: _Hlk44503369]16、凡对本次采购提出询问及质疑，请与北京华诚永信工程管理有限公司联系（询问及质疑的询问请以信函的形式）。
采 购 人：北京市颐和园管理处
地  址： 北京市海淀区宫门前街甲23号南门
联 系 人：吴老师
联系方式：010-62881144-6890
采购代理机构信息
名    称：北京华诚永信工程管理有限公司
地    址：北京市昌平区体育活动中心院内
联系方式：吕骉、13520992624



















采购需求
项目名称：排云殿清华轩院内水池清淤；
项目预算金额：76.306030万元；
最高投标限价：76.306030万元；
项目概况
本工程位于颐和园万寿山前山核心文物保护区，涉及排云殿小湖及清华轩八角莲池两处历史景观水体。清淤工作须在保障古建安全、文物本体不受扰动的前提下，恢复其沉淀调蓄与排水功能。
清淤范围及内容
（1）清华轩八角莲池区域：包含八角形池体底泥清除、汉白玉单孔拱桥桥孔下方淤积清理、池壁（含汉白玉护栏基部）清洗、连接暗道入口清疏。
（2）排云殿小湖区域：包含湖体底泥清除、池壁洗涮、入水口及出水口暗沟疏通、湖底杂物（落叶、石块等）清理。
（3）外运处置：淤泥的现场装袋、脱水后封闭外运及消纳处理（需符合北京市建筑垃圾/污泥处置相关规定）。
(一)采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1、项目功能与建设目标
本项目为排云殿清华轩院内水池清淤，采购标的目标为清华轩排云殿为公园重要接待区域，院落内种植有荷花等水生植物，水体流动性差，底层淤泥堆积厚度达1米。按照市生态环境部门要求，公园水体须达到地表水III类以上，为保障重要接待任务及市民游客正常游览参观，特制定清淤方案。
2、政府采购政策落实要求
1、本项目严格落实国家、省市政府采购相关政策，优先采购节能环保、绿色建材、低碳环保施工材料，杜绝使用高污染、高耗能、淘汰类建材及设备。
2、严格落实绿色施工、扬尘治理、文明施工政策要求，施工全过程符合环保管控标准，减少施工噪音、扬尘、建筑垃圾污染，践行绿色政府采购理念。
3、严禁采购、使用国家明令禁止、淘汰的产品及设备，所有采购材料、施工工艺符合国家安全、环保、节能相关政策规定。
(二)采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
本项目所有施工内容、材料设备、施工工艺、验收流程，须严格执行现行国家、行业及地方最新标准、规范实施。
地方建筑工程施工管理、扬尘治理、文明施工、消防安全管理相关规范及住建部门最新管理规定。
所有材料、设备须符合国家产品质量标准、环保标准及3C认证相关要求，若后续国家、行业更新相关标准，按最新现行标准执行。
1、文物安全保护
严禁使用大型机械进入核心院落，须采用人工或微型低扰动设备作业。
作业时须对池周砖石地面、汉白玉桥体、驳岸石作采取铺设木板等防磕碰、防碾压保护措施。
严禁向池内排放化学清洗剂，避免对文物石材造成腐蚀。
2、清淤质量标准
排云殿水池：清除全部淤泥及沉积物，露出原有湖底硬底，恢复沉淀池容积。
清华轩莲池：彻底清除底泥及桥孔堵塞物，保证排水暗沟畅通，池壁无苔藻及污渍残留。
水位控制与防渗漏：施工期间需配合园方进行水位调度；若发现池底或驳岸有渗漏隐患，须立即停工并报告甲方。
底泥去向：去向需要符合第三方处置接管要求以及北京市污泥处置相关管理规定。
3、水池生态恢复
清淤完成后，对水池进行进水端部分区域的填料层铺设，以加强对未来水质中的总氮等的过滤、净化效应，同时采用植被种植、投撒鱼苗等综合措施，进行水池的生态恢复。
4、后期维护管理
跟踪监测验收完成后一年内的水质关键指标情况，定期监测总氮、总磷、氨氮、COD、BOD5、粪大肠菌群数指标满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002的Ⅲ类标准，每月监测1次。
5、文明施工与环保
作业时段：须避开游览高峰（闭园后进场实施），每日清晨6:00需要清理完每日作业进程，并整理好当日工作档案。
运输要求：淤泥须袋装化、覆盖运输，严禁沿途洒漏，运输路线须避开主要游览轴线，每日清晨6:00需要驶离园区。
场地恢复：对应点位作业完成后须恢复场地整洁，做到工完场清。
(三)采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
1、本项目整体工程质量：按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收合格。
2、安全要求
（1）施工全过程严格遵守建筑施工安全管理规范，落实安全生产责任制，杜绝安全事故、高空作业事故、用电安全事故及消防事故发生。
（2）施工现场做好安全围挡、警示标识、防护设施，做好成品保护、人员安全防护，规范施工操作流程。
（3）施工垃圾、易燃易爆物料规范存放、及时清理，严格落实消防安全管理规定，严禁违规动火、违规用电。
(四)采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
1、数量：本项目不分包。
2、项目实施及交付时间
（1）开工时间：以采购人正式开工通知为准，成交单位接到通知后3个工作日内进场施工；
（2）交付时间：全部工程施工完成、自检合格、资料齐全后，提交采购人验收，验收合格当日完成项目正式交付，交付后场地可正常投入使用。
3、项目实施地点：北京市颐和园内。
(五)采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1、服务标准
（1）全程提供标准化施工服务，施工人员持证上岗，操作规范、着装统一，遵守采购人现场管理制度、园区管理规定，文明施工、礼貌服务。
（2）施工全过程接受采购人、监理单位（如有）的监督管理，积极配合现场检查、工序验收、整改优化工作。
（3）严格落实文明施工标准，做好场地围挡、扬尘治理、噪音管控，合理安排施工时段，减少对园区正常工作、环境的影响。
（4）施工过程中做好原有建筑成品、设施、绿植、场地的保护，严禁恶意损坏原有设施，若造成损坏，由成交单位无条件修复或赔偿。
（5）完工后提供完整的工程资料、材料合格证、检测报告等全套资料，配合采购人完成备案及验收工作。
2、服务期限
服务周期：在2026年11月30日前完成水池清淤；
3、服务效率要求
（1）施工期间严格按照施工计划推进工期，保质保量按期完工，无特殊情况不得延误工期、擅自停工。
（2）采购人提出的现场整改要求、问题反馈，成交单位须在24小时内响应，小型问题当日整改完毕，复杂问题制定整改方案并限时完成。
（3）质保期内接到故障报修通知后，24小时内到场排查维修，紧急渗漏、电路故障等问题优先加急处理，保障场地正常使用。
（4）施工垃圾每日清理，完工后全面保洁，确保场地整洁、无杂物、无施工遗留垃圾。
(六)采购标的的验收标准。
  本项目验收质量：合格。
需要符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准要求。
（七）其他
本项目在施工过程中要求对文物古建进行保护。
    《中华人民共和国文物保护法》和北京市颐和园管理处园内规定的规章制度和要求。
